Etapes del cicle de vida

Les etapes o mòduls d'informació d'un cicle de vida defineixen l'abast d'estudi d'una anàlisi de cicle de vida (ACV).

Hi ha quatre tipus diferents d'abast, de menor abast a major:

De bressol a porta (craddle to gate)

De bressol a porta amb opcions (craddle to gate with options)

De la bressol a la tomba (craddle to grave)

De bressol a bressol (craddle to craddle)

Aquest últim, és poc utilitzat per l'escassa informació actual de molts dels processos que intervenen.

Així doncs, els més comuns queden compresos entre el bressol (des de l'extracció de materials) i la tomba (demolició i deposició).

Els mòduls d'informació del cicle de vida s'especifiquen amb la seva pròpia nomenclatura, separant i diferenciant en tot moment les fases del cicle de vida:

L'estudi de bressol a porta (craddle to grave) té en compte únicament la etapa de producte .

L'estudi de bressol a porta amb opcions (craddle to gate with options) té en compte la fase de producte (igual que de bressol a porta) i, a més, altres etapes opcionals seleccionades del cicle de vida, com ara els mòduls d'informació de fi de vida .

L'estudi de la bressol a la tomba (craddle to greu) té en compte totes les fases i tots els mòduls d'informació del cicle de vida: etapa de producte , etapa de construcció , etapa d'ús , etapa fi de vida .