Categorías TCQ FAQs - Preguntas frecuentes

Color gris de las líneas de medición procedentes de BIM

Se utiliza el color 15263976 (#E8E8E8) para marcar las líneas de medición procedentes de BIM.

Este color tiene los valores siguientes:

Red = 232 Green = 232 Blue = 232	Matiz = 160 Sat = 0 Lum = 219
Color gris de las líneas de medición procedentes de BIM
Color gris de las líneas de medición procedentes de BIM

Otras preguntas frecuentes

Categorías TCQ TCQi BEDEC DicPla Licencias Varios